一 、核心维保范围


1. 软件平台维护：
1.1信息发布系统（含内容编排、排程管理、终端控制模块）
1.2无线传输管理系统（AP/终端通信状态监控）
1.3用户权限系统（角色分配、操作日志审计）
2. 功能保障
2.1 常规发布：节目单循环播放、分区分组控制
2.2 紧急插播：强制覆盖、优先级调度
2.3 远程控制：开关屏、亮度调节、音量控制
3. 安全防护
3.1 防非法接入：设置账户白名单
3.2 防数据篡改：发布内容校验
3.3 防病毒攻击：防火墙策略优化、漏洞扫描
4. 数据管理
4.1内容备份：节目素材云端/本地双存储
4.2系统配置备份：屏幕布局、播放策略定时导出
4.3 日志归档：操作记录保留

5.安全值守
做好宣传大屏网络及数据安全防护工作，在日常及重大会议，以及上级主管部门通知重点时段进行网络安全值守，防止出现大屏内容被篡改，植入病毒等网络安全事件
二、维保清单明细
1、
	序号
	院区
	项目
	型号
	数量（㎡）

	1
	









本部院区
	门诊楼户外彩色显示屏
	户外 P8
	41.3

	2
	
	报告厅彩色显示屏
	室内 P4
	23.96

	3
	
	门诊大厅单色屏
	室内 3.75
	5.7

	4
	
	门诊三楼 单色屏
	室内 3.75
	0.8

	5
	
	体检中心户外单色屏
	户外 P10 单色
	17.8

	6
	
	报告厅会标单色屏
	室内 3.75
	4.2

	7
	
	口腔楼户外单色屏
	户外 P10 单色
	4.4

	8
	











肿瘤院区
	A 座门诊大厅
	室内 P4
	27.5

	9
	
	A 座门诊大厅西侧
	室内 P1.5
	14.74

	
10
	
	A 座退役军人门诊 彩色显 示屏
	
室内 P1.86
	
6.75

	11
	
	A 座退役军人门诊单色屏
	户外 P10 单色
	2

	13
	
	医专学术报告厅
	室内 P3
	25.5

	14
	
	体检中心
	室内 P2.5
	10.6

	15
	
	体检中心
	室内 3.75
	4.8

	16
	


[bookmark: _GoBack]妇产儿童院区
	A 座大厅
	室内 P4
	20.45

	17
	
	C 座大厅
	室内 P4
	11

	18
	
	D 座大厅
	室内 P4
	10.49



2、物联网流量卡：每月50G流量，数量9张
